Statikus forgalomirányítás 2025.02.04.

Parancsok*:*

Ipv4: ip route [*célhálózat címe* *hálózati maszk]* [irány] adminisztratív távolság

Ipv6: ipv6 route [*célhálózat címe*/előtaghossz] [irány] adminisztratív távolság

Irány megadása szerint:

* Next hop/ rekurzív-> Csak a következő ugrás ip címét adjuk meg
* Közvetlenül csatlakozó-> Kimenő interface nevét
* Teljesen meghatározott-> Mindkettő

Célhálózat címe + maszkja szerint:

* hagyományos útvonal
* alapértelmezett útvonal;
  + ipv4; 0.0.0.0 0.0.0.0
  + ipv6; ::/0
* host útvonal;
  + hálózati maszk: 255.255.255.255
  + előtag hossz: /128

Adminisztratív távolság szerint:

* elsődleges útvonal-> adminisztratív távolság nincs
* lebegő/tartalék útvonal-> adminisztratív távolság van > elsődleges útvonalé