**Statikus forgalomirányítás**

ip route célhálózat címe maszkja irány ad

ipv6 route célhálózat címe/előtaghossza irány ad

Irány megadása szerint:

* Nexthop/rekurzív -> következő ugrás IP-címe
* Közvetlenül csatlakozó -> kimenő interfész neve
* Teljesen meghatározott -> mindkettő

Célhálózat címet maszkja szerint:

* hagyományos útvonal
* alapértelmezett útvonal ( 0.0.0.0 0.0.0.0 vagy ::/0 )
* hoszt útvonal

Adminisztratív távolság szerint:

elsődleges útvonal -> ad

lebegő/tartalék útvonal -> ad > elsődleges útvonalé

ad: Adminisztratív távolság